LES FILTRES DE PRISE DE VUE

I Le spectre visible :

Il se situe entre 400 et 700 nanomètres dans le spectre général des ondes électromagnétiques entre les ultra violets et les infrarouges.

Le spectre peut être décomposé à l'aide d'un prisme, le phénomène le plus connu de décomposition est l'arc-en-ciel.

La lumière blanche se décompose en trois couleurs :

Le bleu de 400 à 500 nanomètres

Le vert de 500 à 600 nanomètres

Le rouge de 600 à 700 nanomètres

Ces trois couleurs sont appelées couleurs primaires

Le cyan (bleu vert) 500 nanomètres

Le jaune (vert rouge) 600 nanomètres

Le magenta n'existe pas dans le spectre, c'est une couleur de synthèse bleue + rouge

Ces trois couleurs sont appelées couleurs complémentaires

Couleur du filtre	Couleurs absorbées

Bleu	Jaune

Vert	Magenta

Rouge	Cyan

Jaune	Bleu

Magenta	Vert

Cyan	Rouge

II Les filtres en noir & blanc

Un filtre transmet sa propre couleur et arrête sélectivement sa couleur de complément (qui peut être une primaire ou une complémentaire) (voir tableau)

Par ex un filtre bleu transmet sa couleur et retient le jaune

Le filtre jaune : ( réf COKIN 001) 1 Diaphragme

Atténue le bleu, laisse passer les autres couleurs

Fait ressortir les nuages dans un ciel bleu

Le filtre orange : ( réf COKIN 002) 1 1/2 Diaphragme

atténue le bleu ainsi que le vert

Pour le ciel, il permet obtenir un contraste plus élevé que les filtres jaunes ou
verts. S'il éclairci t le jaune, l'orange ou le rouge, il assombrit sensiblement le vert.

Attention aux effets secondaires avec des paysages verdoyants qui de ce fait
deviennent très sombres

Le Filtre Vert (réf COKIN 003) 2 1/2 Diaphragme

Arrête le bleu et le rouge. Procure un effet presque aussi marqué que celui du filtre	jaune sur l bleu du ciel, mais également des nuances bien mieux différenciées pour les	herbes et le feuillage.

Le Filtre Rouge (réf COKIN 004) 3 Diaphragme

Arrête le bleu et le vert presque totalement. Le filtre rouge est le filtre des contrastes	extrêmes, un ciel bleu peut devenir presque noir, les nuages se détachent brillamment.	Compte tenu de l'assombrissement très marqué, on pet obtenir avec des paysages
verdoyants, un effet de clair de lune en plein jour.

Comme il supprime totalement les rayons ultraviolets et bleus, le filtre permet
d'améliorer considérément la netteté des lointains, par suppression de la brume
atmosphérique. Il est donc très utile en hautes montagnes et permet des effets
spectaculaires au bord de la mer

Le Filtre Polarisant (réf COKIN 160 ou ) 1 1/2 Diaphragme

Il élimine les reflets non métalliques(eau, verre,...), il améliore le contraste en
intensifiant le bleu du ciel dans un axe de 90 par rapport au soleil.

Le Filtre skylight 1 1/2 Diaphragme

Il filtre les ultra violets, donne de la chaleur aux images et atténue les dominantes bleues dans les lointains ou les zones d'ombres là où le ciel est réfléchi

Le Filtre de conversion (réf COKIN 20,21 ou 22) 2 Diaphragme

Filtre de conversion pour utiliser les films lumière du jour avec de l'éclairage
artificiel (L'inverse est le 29, 30 ou 31)